西安地质调查中心2023年土壤水分、电导率、温度三参数测定仪询价函

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **总价** | **配置附件等** | **主要技术指标** |
|  |  | 2 |  |  |  | 土壤水分测量范围: 0-100 % 体积含水量；  土壤水分精度: ± 2%；  电导率测量范围: 0.001-5mS/cm，  电导率精度: ± 0.1%；  土壤温度测量范围: -20--+60 °C；  土壤温度精度: ±0.2°C；  最小测量体积: 1000 ml；  工作温度范围: -20--+60 °C； |

报价单位：

日 期： 年 月 日