西安地质调查中心2023年大功率激电接收机询价函

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **型号** | **数量** | **单价** | **总价** | **配置附件等** | **主要技术指标** |
|  |  | 8 |  |  |  | 测量电压最大值±10V；  测量电压分辨率0.1uV；  同步方式：软件同步、GPS同步、石英钟同步；  视极化率: -40%～40% ±2%；  自然电位补偿范围:-1V～1V；  输入阻抗:≥30MΩ；  叠加次数：1～10任选；  50HZ工频压制：80dB |

报价单位：

日 期： 年 月 日