附件：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **洗车台及汽车检修地沟建造项目工程量清单** | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | |
| 综合单价  （含税金额） | 合价  （含税金额） |
| 1 | 移栽绿化（地被）包含垃圾清运等所有一切费用 | ㎡ | 125 |  |  |
| 2 | 移栽绿化（乔木）包含车辆，垃圾清运等所有完成此项工作的所有费用， | 棵 | 2 |  |  |
| 3 | 道牙石拆除11.5m（包含垃圾清运等所有完成此项工作的所有费用） | m | 11.5 |  |  |
| 4 | 道牙石铺设（包含材料购买，与原道牙石相近） | m | 32.5 |  |  |
| 5 | 基础土方开挖及外运（1，综合考虑各种深度，卸土区位置及土石方外运运距由承包方自行考虑，包含在综合单价内  2.机械进出场、卸土费及为完成本项目工作发生的费用均包含综合单价内）  开挖深度1m | m³ | 135 |  |  |
| 6 | 土方回填（场内土方转运， 夯土合计75cm高同类土回填25cm/层） | m³ | 100 |  |  |
| 7 | 混凝土浇筑（C30混凝土，厚度要求25cm） | m³ | 40 |  |  |
| 8 | 场地硬化模板  （1.综合模板材质  2.含模板制作、安装、拆除等所有内容  3.钢筋笼制作与安装  单一钢筋笼截面尺寸为20\*20cm，箍筋间距不得大于25cm，钢筋型号：HRB400） | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 排水沟（材质:铸铁，  长度18.6m，宽度30cm，深度25cm） | m | 18.6 |  |  |
| 10 | 沉淀池（C30混凝土1.5m\*1m\*1m） | 座 | 1 |  |  |
| 11 | 不锈钢工具柜304（180\*100\*50cm，厚度1.5mm） | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 不锈钢洗手池304（150\*60\*80cm  厚度1.5mm） | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 给排水项目 | 项 | 1 |  |  |
| 14 | 地沟不锈钢板（2.1\*1m，厚度1.5mm） | 块 | 6 |  |  |
| 15 | 隔水板  （材质：聚丙烯，  厚度0.8cm高1m） | m | 8.3 |  |  |
| 16 | 电气部分 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 合计（含税总金额） | | | |  |