附件：工程量清单

附件：

|  |
| --- |
| 西安地质调查中心（西北地质科技创新中心）科研楼电梯井防水及餐厅面点窗口改造项目工程量清单 |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |
| 综合单价 (含税金额） | 合计（含税金额） |
| 1 | 切割瓷砖，拆砸墙体 | m³ | 0.1248 |  |  |
| 2 | 拆除旧窗下部分 | ㎡ | 0.624 |  |  |
| 3 | 断桥铝窗户（采用70型） | ㎡ | 1.144 |  |  |
| 4 | 电梯井（38.8㎡）基础修补防水维修（防水材料为三棵树、东方雨虹、立邦等同等品质品牌） | 间 | 2 |  |  |
| 5 | 空调滴水池基础修补防水维修（防水材料为三棵树、东方雨虹、立邦等同品质品牌） | ㎡ | 6.36 |  |  |
| 6 | 空调滴水池边沿维修 | ㎡ | 1 |  |  |
| 7 | 定做异型不锈钢餐台（1米\*2.4米双层304不锈钢、厚度1.0mm） | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 合计（含税总金额） |  |