|  |  |
| --- | --- |
| **委托名称：** | 地下水监测网运维水质测试（宁夏） |
| **工作起止年限：** | 2025年 |
| **所属三级项目：** | 青藏高原水资源评价（塔里木-柴达木盆地） |
| **类型：** | 评审委托 |
| **外协单位：** |  |

**2025年度目标任务：**

依据国家/行业标准方法等相关检测标准，按时完成307组地下水监测站点地下样品37项指标测试工作，及时提供实验测试数据及正式检测报告。

**2025年度主要实物工作量：**

地下水样品测试307组，检测指标包括：色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法,以O2计）、氨氮（以N计）、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、钾、钙、镁、重碳酸根、碳酸根、游离二氧化碳。

**2025年度预期成果：**

提交地下水监测点样品分析检测报告及相关质控报告电子版及纸质版各1份。

**提交报告时间：**2025年11月。

**经费预算：**2025年度经费预算49.12万元。

2025年 月 日